**Функциональные особенности:**

Дисторшн и потрясающий сустейн, характерный для перегруженного лампового стека   
Цепь  сильно перегруженного предварительного усиления с целым арсеналом  тембров и динамики - от легкого драйва до "хэви" и "треш"   
Раздельные регуляторы Distortion, Level и двухполосный эквалайзер для гибкого формирования тембра   
Светодиодный индикатор включения эффекта и проверки батареи   
Питание: от батареи (в комплекте) или [**сетевого адаптера**](http://dynatone.ru/info999014753)9В (опционально)  
Бесшумное включение/выключение благодаря первоклассному электронному выключателю   
Высококачественные компоненты и исключительно надежная конструкция гарантируют долгий срок службы