**SM-58  характеристики**
\* частотный диапазон 50 Гц — 15 кГц,
\* сопротивление 150 Ом,
\* уровень выходного сигнала -75 дБ (0.18 мВ).
\* Микрофон идеален для вокальных партий в стилях рок, поп, кантри, ритм-энд-блюз, а также для работы с медными и деревянными духовыми.
\* Микрофон выпускается в двух модификациях: с кнопкой — SM 58S-SE и без кнопки — SM58-LCE.