Тип: тремоло "Floyd Rose" (для правой руки)
Радиус тремоло: 12"
Радиус порожка: 10"
Высота тремоло (сустейн)-блока: 42 мм
Модель: с запирающим порожком
Материал: сталь
Отделка: хром
Полированная поверхность
Размеры: Д х Ш х В (мм): 92х58х10
Вес: 592 гр
Диаметр установочных отверстий: 10 мм