**Характеристики:**

Диаграмма направленности: кардиоида
Частотный диапазон: 50Hz - 15kHz
Чувствительность: -54,5 dBV/Pa (1.85 mV)
Сопротивление: 150 Ом
Разъем: 3-pin XLR
Размер: 51 х 162 мм
Вес: 298 г

**Диаграмма направленности:**



**Амплитудно-частотная характеристика:**

